Embedded Linux Board Drive

(1). TF-A

> See error message then modify the source code

> printf/INFO error message

(2). U-Boot

(3). Linux Kernel

(4). Burning Image

(5). Peripheral Confirm

GPIO: Input/output Control

<https://luhuadong.blog.csdn.net/article/details/108815555>

UART: Configure/TX/RX

<https://linuxconfig.org/howto-mount-usb-drive-in-linux>

<https://unix.stackexchange.com/questions/42376/reading-from-serial-from-linux-command-line>

I2C:

<http://benjr.tw/93915>

USB Storage:

<https://unix.stackexchange.com/questions/292933/how-can-i-write-raw-data-to-a-usb-device>

Special Path:

/dev

/sys/dev

/sys/devices

/sys/class

<https://blog.csdn.net/xy010902100449/article/details/46473031>

/sys/devices/platform/soc

<https://blog.csdn.net/hongzg1982/article/details/54884872>